{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["分部分项工程量清单","措施项目清单(一)","措施项目清单(二)","其他项目清单","零星工作项目表","规费和税金清单"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":6},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"分部分项工程量清单","index":0,"n_rows":106,"n_cols":6,"rows_kept":106,"merged":[[0,0,1,5],[2,0,2,5],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[105,0,105,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
[]
["工程名称:利辛县农村商业银行办公楼室内改造工程(装饰)"]
["序号","项目编码","项  目  名  称","项目特征及工作内容","计量单位","工程数量"]
[]
["1","010401002001","独立基础","垫层材料种类、厚度: C15混凝土100厚\r\n混凝土强度等级:C30","m3",3.672]
["2","010402001001","矩形柱","柱截面尺寸: 500*500\r\n混凝土强度等级:C30","m3",{"v":4.95,"d":"4.950"}]
["3","010405001001","有梁板","板厚度:120mm\r\n混凝土强度等级:C30","m3",{"v":75.1811,"d":"75.181"}]
["4","010302001001","实心砖墙","砖品种、规格、强度等级:粘土砖\r\n墙体类型:内、外墙（综合）\r\n墙体厚度:240\r\n砂浆强度等级、配合比:水泥M5.0\r\n其他要求:双面1:2水泥砂浆粉刷20厚","m3",{"v":41.0083,"d":"41.008"}]
["5","010302001002","实心砖墙","砖品种、规格、强度等级:粘土砖\r\n墙体类型:内、外墙（综合）\r\n墙体厚度:120\r\n砂浆强度等级、配合比:水泥M5.0\r\n其他要求:双面1:2水泥砂浆粉刷20厚","m3",{"v":5.4948,"d":"5.495"}]
["6","020102002001","块料楼地面\r\n","面层材料:800*800米黄色防滑砖\r\n找平层厚度30、砂浆配合比:1：3干硬性水泥砂浆铺贴\r\n石材防腐防渗漏；\r\n酸洗,打蜡要求:表面草酸处理后打蜡上光；\r\n其他未尽事宜详见图纸说明及相关技术规范。","m2",{"v":273.1181,"d":"273.118"}]
["7","020102002002","块料楼地面\r\n","面层材料:600*600米黄色防滑地砖找平层厚度30、砂浆配合比:1：3干硬性水泥砂浆铺贴\r\n石材防腐防渗漏；\r\n酸洗,打蜡要求:表面草酸处理后打蜡上光；\r\n其他未尽事宜详见图纸说明及相关技术规范。","m2",33.196]
["8","020102002003","块料楼地面","面层材料：300*300防滑地砖\r\n\r\n处理砂浆配合比:30厚1:2干硬性水泥砂浆；\r\n1：3水泥砂浆铺贴，砖擦缝相关标准及技术规范要求；\r\n石材防腐、防渗漏,表面草酸处理后打蜡上光；\r\n其他未尽事宜详见图纸说明及相关技术规范。","m2",85.612]
["9","020102002004","块料楼地面\r\n","面层材料:木纹砖找平层厚度30、砂浆配合比:1：3干硬性水泥砂浆铺贴\r\n石材防腐防渗漏；\r\n酸洗,打蜡要求:表面草酸处理后打蜡上光；\r\n其他未尽事宜详见图纸说明及相关技术规范。","m2",{"v":49.09,"d":"49.090"}]
["10","020103001001","塑胶地板","面层材料品种、规格、品牌、颜色: 2.5厚塑胶地板，其余详见图纸\r\n工作内容：基层清理、抹找平层\r\n铺设填充层\r\n面层铺贴\r\n压缝条装钉\r\n材料运输","m2",{"v":1262.74,"d":"1262.740"}]
["11","020104001001","楼地面地毯","面层材料品种、规格、品牌、颜色: 米色花纹地毯","m2",{"v":246.93,"d":"246.930"}]
["12","020104002001","木地板","龙骨材料品种、规格、铺设间距: 实木复合地板","m2",{"v":16,"d":"16.000"}]
["13","020106001001","石材楼梯面层","面层材料品种、规格、品牌、颜色: 米黄大理石\r\n防滑条材料种类、规格: 防滑条\r\n工作内容：基层清理\r\n抹找平层\r\n面层铺贴\r\n贴嵌防滑条\r\n勾缝\r\n刷防护材料\r\n酸洗、打蜡\r\n材料运输\r\n磨边倒角","m2",{"v":68,"d":"68.000"}]
["14","020102001001","石材楼地面(室外台阶)","项目特征:垫层材料种类、厚度:1:3水泥砂浆,\r\n面层材料:25厚芝麻白花岗岩火烧\r\n结合层厚度、砂浆配合比:砂浆配比：30厚1：3干硬性水泥砂浆铺贴\r\n其他:石材防腐、防渗漏；\r\n石材，切割，磨边，擦缝；\r\n其他未尽事宜详见图纸说明及相关技术规范。","m2",{"v":62.6531,"d":"62.653"}]
["15","020102001002","石材楼地面（坡道）","清单特征:垫层材料种类、厚度:1:3水泥砂浆\r\n面层材料:25厚芝麻白花岗岩机刨花岗岩面\r\n结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：3干硬性水泥砂浆铺贴\r\n石材防腐、防渗漏；\r\n石材，切割，磨边，擦缝；\r\n其他未尽事宜详见图纸说明及相关技术规范。","m2",10.325]
["16","020102001003","石材楼地面黑金沙大理石门槛","垫层材料种类、厚度:1:3水泥砂浆\r\n面层材料:黑金砂大理石\r\n结合层厚度、砂浆配合比30厚:1：3干硬性水泥砂浆铺贴\r\n详见图纸","m2",{"v":19.4916,"d":"19.492"}]
["17","020109001001","石材零星项目","工程部位: 地台\r\n面层材料品种、规格、品牌、颜色:米黄大理石\r\n工作内容：清理基层\r\n抹找平层\r\n面层铺贴\r\n 勾缝\r\n刷防护材料\r\n酸洗、打蜡\r\n材料运输","m2",64.138]
["18","020109001002","石材零星项目","工程部位: 地台\r\n面层材料品种、规格、品牌、颜色:25厚芝麻白花岗岩\r\n工作内容：清理基层\r\n抹找平层\r\n面层铺贴\r\n 勾缝\r\n刷防护材料\r\n酸洗、打蜡\r\n材料运输","m2",7.104]
["19","020409003001","石材窗台板","窗台板材质、规格、颜色: 大理石窗台板","m",{"v":60,"d":"60.000"}]
["20","020408001001","木窗帘盒",null,"m",{"v":231.27,"d":"231.270"}]
["21","020209001001","隔断","隔板材料品种:卫生间蹲位成品隔断","m2",49.649]
["22","020105007001","金属踢脚线","踢脚线高度:100mm\r\n基层材料种类、规格: 18mm木工板\r\n面层材料品种、规格、品牌、颜色: 1厚拉丝不锈钢板","m2",83.837]
["23","020105007002","金属踢脚线","踢脚线高度:100mm\r\n基层材料种类、规格: 18mm木工板\r\n面层材料品种、规格、品牌、颜色: 3mm厚银灰色铝塑板","m2",{"v":0.39,"d":"0.390"}]
["24","020105003001","块料踢脚线","面层材料品种、规格、品牌、颜色: 地砖踢脚线","m2",1.741]
["25","020105006001","木质踢脚线","面层材料品种、规格、品牌、颜色: 樱桃木饰面擦色踢脚线","m2",7.962]
["26","020105006002","木质踢脚线","面层材料品种、规格、品牌、颜色: 枫木饰面擦色踢脚线","m2",1.487]
["27","020207001001","装饰板墙面","墙体类型钢化玻璃门及防弹橱窗上部钢结构墙，材料种类、详见图纸","m2",{"v":13.19,"d":"13.190"}]
["28","020207001002","装饰板墙面","墙体类型轻钢龙骨石膏板隔墙，材料种类、详见图纸","m2",{"v":159.51,"d":"159.510"}]
["29","020207001003","装饰板墙面","木工板基层，1mm厚不锈钢拉丝","m2",9.234]
["30","020207001004","装饰板墙面","木工板基层，石膏板面层，乳胶漆饰面","m2",{"v":7.49,"d":"7.490"}]
["31","020207001005","装饰板墙面","木工板基层，8厚烤漆玻璃","m2",91.565]
["32","020207001006","装饰板墙面","成品白橡木饰面擦色干挂","m2",{"v":20.9115,"d":"20.912"}]
["33","020207001007","装饰板墙面","成品樱桃木饰面擦色干挂","m2",63.436]
["34","020207001008","装饰板墙面","成品枫木饰面擦色干挂","m2",{"v":16.32,"d":"16.320"}]
["35","020207001009","非现金区背景墙","成品白橡木饰面擦色干挂，30*60成品白橡木线条擦色","m2",{"v":14.79,"d":"14.790"}]
["36","020601001001","柜台","台柜规格:现金柜台\r\n材料种类、规格: 混凝土台座，人造石台面等，详见图纸\r\n防护材料种类: 防弹玻璃","m",{"v":12.66,"d":"12.660"}]
["37","020601001002","柜台","台柜规格:非现金柜台\r\n材料种类、规格:详见图纸","组",{"v":3,"d":"3.000"}]
["38","020601020001","填单台","台柜规格: 详见图纸","个",{"v":1,"d":"1.000"}]
["39","020601020002","引导台","台柜规格: 详见图纸","个",{"v":1,"d":"1.000"}]
["40","020602003001","离行式ATM机装饰",null,"个",{"v":3,"d":"3.000"}]
["41","020209001002","防弹玻璃固定窗","隔板材料品种:防弹玻璃橱窗\r\n详细做法:详见图纸","m2",{"v":47.08,"d":"47.080"}]
["42","020209001003","钢化玻璃隔断","隔板材料品种:钢化玻璃橱窗\r\n详细做法:详见图纸","m2",7.216]
["43","020209001004","钢化玻璃固定窗","隔板材料品种:钢化玻璃橱窗\r\n详细做法:详见图纸","m2",{"v":39.9,"d":"39.900"}]
["44","020204001001","石材墙面","墙体类型:外墙\r\n面层材料品种、规格、品牌、颜:芝麻白花岗岩干挂\r\n石材磨边，倒角，擦缝；\r\n钢骨架，不锈钢挂件；\r\n防火漆二遍、防锈漆二遍；\r\n缝宽、嵌缝材料种类:密缝,墙角磨半圆边,接逢倒20宽V型槽，密封胶。\r\n磨光、酸洗、打蜡要求:酸洗、打蜡、防腐、防渗漏。\r\n其他未尽事宜详见图纸说明及相关技术规范。","m2",{"v":23.94,"d":"23.940"}]
["45","020204001002","石材墙面","墙体类型:外墙\r\n面层材料品种、规格、品牌、颜:黑金沙大理石\r\n石材磨边，倒角，擦缝；\r\n钢骨架，不锈钢挂件；\r\n防火漆二遍、防锈漆二遍；\r\n缝宽、嵌缝材料种类:密缝,墙角磨半圆边,接逢倒20宽V型槽，密封胶。\r\n磨光、酸洗、打蜡要求:酸洗、打蜡、防腐、防渗漏。\r\n其他未尽事宜详见图纸说明及相关技术规范。","m2",11.158]
["46","020204003001","块料墙面","墙体类型:内墙及柱面\r\n面层材料品种、规格、品牌、颜:600*1200米黄大理石\r\n石材磨边，倒角，擦缝；\r\n钢骨架不锈钢挂件；\r\n防火漆二遍、防锈漆二遍；\r\n缝宽、嵌缝材料种类:密缝,墙角磨半圆边,接逢倒20宽V型槽，密封胶。\r\n磨光、酸洗、打蜡要求:酸洗、打蜡、防腐、防渗漏。\r\n其他未尽事宜详见图纸说明及相关技术规范。","m2",95.832]
["47","020204003002","块料墙面","墙体类型:内墙\r\n底层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆\r\n贴结层厚度、材料种类:1:2水泥浆\r\n面层材料品种、规格、品牌、颜:300*600白色墙砖","m2",250.042]
["48","020302001001","天棚吊顶","吊顶形式:不上人型\r\n龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨\r\n基层材料种类、规格:12厚石膏板基层\r\n面层材料品种、规格:批腻子、白色乳胶漆饰面\r\n其他:风口、光带、白色软膜、亚克力灯片、灯孔等。","m2",{"v":682.0158,"d":"682.016"}]
["49","020302001002","天棚吊顶","吊顶形式:不上人型\r\n龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨\r\n基层材料种类、规格:12厚石膏板刷黑基层\r\n面层材料品种、规格:批腻子、乳胶漆饰面\r\n其他:风口、光带。","m2",{"v":8.21,"d":"8.210"}]
["50","020302001003","天棚吊顶","吊顶形式:不上人型\r\n龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨\r\n基层材料种类、规格:防水厚石膏板基层\r\n面层材料品种、规格:批腻子、乳胶漆饰面\r\n其他:风口、光带。","m2",{"v":64.7198,"d":"64.720"}]
["51","020302001004","天棚吊顶","吊顶形式:不上人型\r\n龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨\r\n基层材料种类、规格:双层9.5厚石膏板基层\r\n面层材料品种、规格:批腻子、乳胶漆饰面\r\n其他:风口、光带。","m2",138.502]
["52","020302001005","天棚吊顶","吊顶形式:不上人型\r\n龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨\r\n面层材料品种、规格:20mm宽铝挂板，\r\n做法详见图纸","m2",{"v":22.47,"d":"22.470"}]
["53","020302001006","天棚吊顶","吊顶形式:不上人型\r\n龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨\r\n面层材料品种、规格:3mm厚银灰色穿孔铝单板，其他：发光软膜等\r\n做法详见图纸","m2",96.585]
["54","020302001007","天棚吊顶","吊顶形式:不上人型\r\n龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨\r\n面层材料品种、规格:600*600mm矿棉板吊顶，\r\n做法详见图纸","m2",{"v":383.85,"d":"383.850"}]
["55","020302001008","天棚吊顶","吊顶形式:不上人型\r\n龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨\r\n面层材料品种、规格:300*1200硅酸钙板刷白色乳胶漆，\r\n做法详见图纸","m2",{"v":437.37,"d":"437.370"}]
["56","020302001009","天棚吊顶","吊顶形式:不上人型\r\n龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨\r\n面层材料品种、规格:白色皮革硬包，\r\n做法详见图纸","m2",{"v":66.78,"d":"66.780"}]
["57","020604001001","金属装饰线","线条材料品种、规格、颜色: 10mm宽镜面不锈钢收边","m",{"v":104.5,"d":"104.500"}]
["58","020507001001","刷喷涂料","腻子种类: 内墙腻子三遍找平打磨成活\r\n涂料品种、刷喷遍数:三遍乳胶漆","m2",{"v":2285.7556,"d":"2285.756"}]
["59","020509001001","墙纸","裱糊构件部位: 墙面\r\n面层材料品种、规格: 墙纸，详见设计","m2",{"v":42.52,"d":"42.520"}]
["60","020509002001","墙面硬包","面层材料品种、规格: 硬包","m2",{"v":20.42,"d":"20.420"}]
["61","020407002001","金属门窗套","基层材料种类:木工板基础\r\n面层材料品种、规格、品牌、颜色: 1厚拉丝不锈钢饰面","m2",0]
["62","020401003001","实木装饰门","门类型:\r\n框截面尺寸、单扇面积:见图纸\r\n面层材木质门：实木烤漆门\r\n五金材料:拉手、门锁、铰链、门套\r\n做法；详见图纸","樘",{"v":20,"d":"20.000"}]
["63","020401003002","实木装饰门","门类型:\r\n框截面尺寸、面积:见图纸双扇\r\n面层材木质门：实木烤漆\r\n五金材料:拉手、门锁、铰链、门套\r\n做法；详见图纸","樘",{"v":9,"d":"9.000"}]
["64","020401003003","实木装饰门","门类型:\r\n框截面尺寸、面积:见图纸双扇\r\n面层材木质门：成品门\r\n做法；详见图纸","樘",{"v":4,"d":"4.000"}]
["65","020404005001","全玻门地弹门","门类型: 见图纸3600*2200\r\n框材质、外围尺寸: 见图纸12厚钢化玻璃门\r\n扇材质、外围尺寸: 见图纸\r\n玻璃品种、厚度、五金材料、品种: 见图纸\r\n工作内容：门制作、运输、安装\r\n五金安装\r\n刷防护材料、油漆","樘",{"v":1,"d":"1.000"}]
["66","020404001001","电子感应门","门材质、品牌、外围尺寸: 钢化玻璃感应门\r\n电子配件品种、规格、品牌: 含配件","樘",{"v":1,"d":"1.000"}]
["67","020402006001","防盗门","门类型: 防盗门\r\n扇材质、外围尺寸:900*2100","樘",{"v":13,"d":"13.000"}]
["68","020402006002","联动门","门类型：联动门","樘",{"v":2,"d":"2.000"}]
["69","020406008001","塑钢窗","见图纸","M2",{"v":58.5,"d":"58.500"}]
["70","020406008002","窗帘","见图纸","M2",531.884]
["71","020406008003","百叶窗帘","见图纸","M2",{"v":36.56,"d":"36.560"}]
["72","020406008004","卷帘","见图纸","M2",{"v":8,"d":"8.000"}]
["73","020107008001","栏杆","钢化夹胶玻璃栏板","m",156.754]
["74","020107007001","扶手","卫生间不锈钢扶手","m",{"v":2,"d":"2.000"}]
["75","020107007002","扶手","楼梯拉丝不锈钢扶手","m",{"v":41.3,"d":"41.300"}]
["76","020603009001","镜面玻璃",null,"m2",3.255]
["77","020403001001","金属卷闸门","门材质、框外围尺寸: 不锈钢满腹电动卷帘门2200*2600\r\n启动装置品种、规格、品牌: 电动装置\r\n安装T3锁具\r\n\r\n满腹式；\r\n电机、地锁、总轴、遥控器；\r\n安装GA-T73专用防盗锁。\r\n其他未尽事宜详见图纸说明及相关技术规范。","樘",{"v":1,"d":"1.000"}]
["78","020403001002","金属卷闸门","门材质、框外围尺寸: 不锈钢电动卷帘防护门4400*2600\r\n启动装置品种、规格、品牌: 电动装置\r\nT3锁具\r\n\r\n网状不锈钢卷帘透空格栅型；\r\n电机、地锁、总轴、遥控器；\r\n安装GA-T73专用防盗锁；\r\n其他未尽事宜详见图纸说明及相关技术规范。","樘",{"v":1,"d":"1.000"}]
["79","020403001003","金属卷闸门","门材质、框外围尺寸: 不锈钢电动卷帘防护门7000*2600\r\n启动装置品种、规格、品牌: 电动装置\r\nT3锁具\r\n\r\n网状不锈钢卷帘透空格栅型；\r\n电机、地锁、总轴、遥控器；\r\n安装GA-T73专用防盗锁；\r\n其他未尽事宜详见图纸说明及相关技术规范。","樘",{"v":1,"d":"1.000"}]
["80","020601007001","成品文件柜","台柜规格: 文件柜","个",{"v":3,"d":"3.000"}]
["81","020601007002","成品组合柜","台柜规格: 组合柜","个",{"v":4,"d":"4.000"}]
["82","020601007003","成品画","材料种类、规格: 成品画","幅",{"v":3,"d":"3.000"}]
["83","020606003001","电子利率屏",null,"个",{"v":1,"d":"1.000"}]
["84","010302001003","钢构柱","详见图纸设计","项",{"v":1,"d":"1.000"}]
["85","010302001004","绿化景观（暂定20000元，按实结算）",null,"项",{"v":1,"d":"1.000"}]
["86","010302001005","拆除及垃圾外运","（图纸范围内，要施工的所有项目）","项",{"v":1,"d":"1.000"}]
["87","010302001006","设计费（本工程设计费为92584元）",null,"项",{"v":1,"d":"1.000"}]
{"$rows_empty":13}
["【一点智慧清单先锋 V8.0.27】"]

{"sheet":"措施项目清单(一)","index":1,"n_rows":44,"n_cols":2,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,1,1],[2,0,2,1],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[43,0,43,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["措施项目清单"]
[]
["工程名称:利辛县农村商业银行办公楼室内改造工程(装饰)                 第&P页共&S页"]
["序号","项  目  名  称"]
[]
["1","安全文明施工费 "]
{"$rows_empty":37}
["【一点智慧清单先锋 V8.0.27】"]

{"sheet":"措施项目清单(二)","index":2,"n_rows":44,"n_cols":5,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,1,4],[2,0,2,4],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[43,0,43,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["措施项目清单（二）"]
[]
["工程名称:利辛县农村商业银行办公楼室内改造工程(装饰)                 第&P页共&S页"]
["序号","项  目  名  称","项 目 特 征 及 工 作 内 容","计量单位","工程数量"]
[]
["1","脚手架",null,"项",{"v":1,"d":"1.000"}]
["2","垂直运输及超高降效",null,"项",{"v":1,"d":"1.000"}]
["3","施工排水、降水",null,"项",{"v":1,"d":"1.000"}]
["4","二次搬运费",null,"项",{"v":1,"d":"1.000"}]
["5","大型机械设备进出场及安拆",null,"项",{"v":1,"d":"1.000"}]
{"$rows_empty":33}
["【一点智慧清单先锋 V8.0.27】"]

{"sheet":"其他项目清单","index":3,"n_rows":43,"n_cols":3,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,1,2],[2,0,2,2],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[42,0,42,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["其他项目清单"]
[]
["工程名称:利辛县农村商业银行办公楼室内改造工程(装饰)                 第&P页共&S页"]
["序号","项   目   名   称","金额（元）"]
[]
["1","招标人部分",0]
[null,"   预留金",0]
[null,"   材料购置费",0]
["2","投标人部分",0]
[null,"   总承包服务费",0]
[null,"   零星工作项目费",0]
{"$rows_empty":31}
["【一点智慧清单先锋 V8.0.27】"]

{"sheet":"零星工作项目表","index":4,"n_rows":43,"n_cols":4,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[42,0,42,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["零星工作项目表"]
[]
["工程名称:利辛县农村商业银行办公楼室内改造工程(装饰)                 第&P页共&S页"]
["序号","名      称","计量单位","数量"]
[]
["1","人工",null,0]
["1.1",null,null,0]
["1.2",null,null,0]
["2","材料",null,0]
["2.1",null,null,0]
["2.2",null,null,0]
["3","机械",null,0]
["3.1",null,null,0]
["3.2",null,null,0]
{"$rows_empty":28}
["【一点智慧清单先锋 V8.0.27】"]

{"sheet":"规费和税金清单","index":5,"n_rows":43,"n_cols":2,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,1,1],[2,0,2,1],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[42,0,42,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["规费和税金清单"]
[]
["工程名称:利辛县农村商业银行办公楼室内改造工程(装饰)                 第&P页共&S页"]
["序号","项  目  名  称"]
[]
["1","工程排污费"]
["2","社会保障费"]
["(1)","养老保险费"]
["(2)","失业保险费"]
["(3)","医疗保险费"]
["3","住房公积金"]
["4","危险作业意外伤害保险"]
["5","税金"]
{"$rows_empty":29}
["【一点智慧清单先锋 V8.0.27】"]